**Как пользоваться мобильным приложением для IP-домофонов «Факториал» после его установки на смартфоне**

1. Для того чтобы с помощью смартфона открыть подъездную дверь необходимо:

- активировать приложение «Факториал» с помощью иконки D:\Desktop\НОВАЯ ПАНЕЛЬ\картинки\прил.jpg,

- коснуться иконки \\Server\work\Документы\Документы К\Руководства пользования и схемы подключения\IP_домофон, инструкции и схемы\02-12-2022_12-37-34\замок.jpg на экране смартфона, если абоненту разрешен доступ в несколько подъездов, то коснуться той иконки, которая соответствует нужному подъезду. Прозвучит краткое звуковое сопровождение, затем в нижней части экрана появится сообщение: «**Дверь открыта**», что подтверждает открытие замка двери:



1. Для того чтобы в режиме реального времени посмотреть, видеоизображение, транслируемое видеокамерой IP-домофона необходимо:

- активировать приложение с помощью иконки D:\Desktop\НОВАЯ ПАНЕЛЬ\картинки\прил.jpg,

- коснуться иконки D:\Desktop\НОВАЯ ПАНЕЛЬ\картинки\кам.jpg на экране смартфона, если абоненту разрешен доступ в несколько подъездов, то коснуться той иконки, которая соответствует нужному подъезду. На экране смартфона появится изображение с видеокамеры.

1. Открытие двери при поступлении вызова. При вызове квартиры абонента с IP-домофона на смартфон абонента поступает звонок. При этом:


- в верхней части экрана смартфона появляется видео с изображением посетителя;

- в нижней части экрана появляются 3 активные иконки:


1. \\Server\work\Документы\Документы К\Руководства пользования и схемы подключения\IP_домофон, инструкции и схемы\02-12-2022_12-37-34\замок.jpg - открыть дверь. При касании этой иконки замок подъездной двери откроется без установления аудиосвязи с посетителем.
2. \\Server\work\Документы\Документы К\Руководства пользования и схемы подключения\IP_домофон, инструкции и схемы\02-12-2022_12-37-34\отбой.jpg - отклонить вызов. При касании этой иконки вызов сбрасывается, замок двери не открывается.
3. \\Server\work\Документы\Документы К\Руководства пользования и схемы подключения\IP_домофон, инструкции и схемы\02-12-2022_12-37-34\трубка.jpg - принять вызов. При касании этой иконки на смартфон поступит дополнительный звонок. При этом экране смартфона появится сообщение:

**«+73512399457**

**Челябинская обл.»**



На этом же экране будут видны2 активные иконки:

1. \\Server\work\Документы\Документы К\Руководства пользования и схемы подключения\IP_домофон, инструкции и схемы\02-12-2022_12-37-34\отклонить.jpg - отклонить. При нажатии на эту иконку вызов сбрасывается, замок двери не открывается.
2. \\Server\work\Документы\Документы К\Руководства пользования и схемы подключения\IP_домофон, инструкции и схемы\02-12-2022_12-37-34\отв.jpg - ответить. При касании этой иконки устанавливается аудиосвязь с посетителем.
3. Для открытия замка двери нужно вывести на экран клавиатуру смартфона и коснуться клавиши с цифрой «5». 

Прозвучит краткое звуковое сопровождение, затем в нижней части экрана появится сообщение: «**Дверь открыта**», что подтверждает открытие замка двери.